**Памятка**

**правила эксплуатации печей.**

  В отопительный сезон, в период холодов, резко увеличивается число «печных» пожаров. Квартиросъемщики и домовладельцы за летний период теряют навыки в обращении с отопительными приборами, забывают о мерах предосторожности, печное оборудование со временем приходит в негодность.

**Основными причинами пожаров являются:**

 -   перекал печей;

 -   недостаточное расстояние от печи, дымоходов до сгораемых частей, балок, деревянных перекрытий здания;

 - скопление в дымоходах сажи и сора, что препятствует нормальному дымоудалению, выводу продуктов сгорания.

  Чтобы в вашем доме не случилось пожара, **соблюдайте правила безопасности при эксплуатации отопительных печей**. Для этого необходимо:

 - регулярно (не реже 2-х раз в год) проводить чистку дымоходов;

 - не забывать, что все дымовые трубы и расположенные рядом с ними стены на чердаках должны быть побелены;

 - не использовать легковоспламеняющиеся жидкости (керосин, бензин, денатурат и др.) для растопки печей и очагов, а также топить углем, коксом и другими видами топлива печи и очаги, не приспособленные для этого топлива;

 - не закрывать печные заслонки до полного сгорания топлива в системе отопления;

 - во избежание возгораний удалять шлак и золу из печных топок в безопасное место;

**При использовании печей не допускается:**

 - оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними;

 - эксплуатировать печи и очаги со сквозными трещинами в кладке и неисправными дверцами;

 - сушить и держать дрова, уголь и другие горючие материалы на печках и в кухонных очагах, а также у топок печей;

 - использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов;

 - непрерывно топить печь дровами более 3 ч (за исключением печей длительного горения);

 - самовольно ремонтировать, переделывать и наращивать дымоходы.